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	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario


	2. RESPONSABLE(S):
	Auxiliares de Odontología


	3. OBJETIVO:
	Impedir la propagación de microorganismos nocivos para la salud individual, familiar y del paciente.

Preparar equipos de trabajo libres de gérmenes patógenos


	4. ALCANCE:
	Evitar la contaminación cruzada


	5. MARCO NORMATIVO:
	Resolución 02183 de 09/07/04: “Manual de Buenas Prácticas de Esterilización”



6. CONTENIDO: 
	No.
	Actividad / Descripción
	Cargo

Responsable
	Punto de Control

	1
	Materiales
Detergente enzimático

Jabón liquido

Cepillo 

	Auxiliares de Odontología
	Registro diario de desinfección

	2


	Procedimiento
Las piezas de mano, jeringa triple y micro-motor son desinfectados con solución de detergente enzimático para superficies 

La pieza de mano es accionada por un minuto para remoción de microorganismos en su interior

La limpieza de las piezas de mano, jeringa triple y micro-motor es realizada entre paciente y paciente

Las piezas de mano y micro-motor son lubricadas al finalizar la jornada de trabajo diaria

	Auxiliares de Odontología
	Registro diario de desinfección


	7. FORMATOS:
	Registro diario de desinfección

	8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:
	Pieza de mano de alta velocidad: constituyen el elemento más utilizado en la odontología, operatoria y restauradora. La pieza de mano trabaja con un principio semejante al del taladro ya que en ella se van montando los instrumentos de corte, pulido que giran a diversas velocidades, lo cual se sostiene con la mano.

La pieza de mano de alta velocidad o turbina trabaja a una velocidad de 100.000 a 450.000 revoluciones por minuto, requiere de agua para realizar su función, causa menor esfuerzo y fatiga al operador, utiliza fresas más duras, y vamos a utilizarlo en desgaste de dientes, hueso y eliminación de tejido cariado y material dental del paciente.



9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	17-12-2014
	0
	PA-GU-7-PT-35
	Elaboración protocolo


	10. ANEXOS:
	N. / A


	ELABORACIÓN
	REVISIÓN

	
	

	Funcionario Responsable
	Responsable  Subproceso

	Cargo:  Profesional Universitario
	Cargo: Profesional Especializado

	Fecha: 07-08-2014
	Fecha: 08-08-2014

	REVISION
	APROBACION

	
	

	Responsable Proceso
	

	Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar
	Rector

	Fecha: 11-08-2014
	Fecha: 17-12-2014


Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista
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